DJI Thermal SDK API v1.4 Infrared camera image processing and temperature measurement library API

### - d -

- DIRP_ERROR_ACTIVATION : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_ADVANCED : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_FORMAT_INPUT : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_FORMAT_OUTPUT : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_INVALID_CURVE : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_INVALID_HANDLE : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_INVALID_HEADER : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_INVALID_INI : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_INVALID_PARAMS : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_INVALID_RAW : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_INVALID_SUB_DLL : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_MALLOC : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_NOT_READY : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_POINTER_NULL : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_RJPEG_PARSE : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_SIZE : dirp_api.h
- DIRP_ERROR_UNSUPPORTED_FUNC : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_ARCTIC : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_BLACKHOT : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_FULGURITE : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_HOTIRON : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_IRONRED : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_MEDICAL : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_NUM : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_RAINBOW1 : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_RAINBOW2 : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_TINT : dirp_api.h
- DIRP_PSEUDO_COLOR_WHITEHOT : dirp_api.h
- DIRP_SUCCESS : dirp_api.h
- DIRP_VERBOSE_LEVEL_DEBUG : dirp_api.h
- DIRP_VERBOSE_LEVEL_DETAIL : dirp_api.h
- DIRP_VERBOSE_LEVEL_NONE : dirp_api.h
- DIRP_VERBOSE_LEVEL_NUM : dirp_api.h