DJI Thermal SDK API v1.4 Infrared camera image processing and temperature measurement library API

Data Fields
dirp_isp_pseudo_color_lut_t Struct Reference

Pseudo color LUT array structure definition. More...

`#include <dirp_api.h>`

## Data Fields
uint8_t | red [DIRP_PSEUDO_COLOR_NUM][DIRP_PSEUDO_COLOR_LUT_DEPTH]
uint8_t | green [DIRP_PSEUDO_COLOR_NUM][DIRP_PSEUDO_COLOR_LUT_DEPTH]
uint8_t | blue [DIRP_PSEUDO_COLOR_NUM][DIRP_PSEUDO_COLOR_LUT_DEPTH]

## Detailed Description

Pseudo color LUT array structure definition.

## Field Documentation

## ◆ blue

uint8_t blue[DIRP_PSEUDO_COLOR_NUM][DIRP_PSEUDO_COLOR_LUT_DEPTH]

Blue color LUT

## ◆ green

uint8_t green[DIRP_PSEUDO_COLOR_NUM][DIRP_PSEUDO_COLOR_LUT_DEPTH]

Green color LUT

## ◆ red

uint8_t red[DIRP_PSEUDO_COLOR_NUM][DIRP_PSEUDO_COLOR_LUT_DEPTH]

Red color LUT

The documentation for this struct was generated from the following file:

- E:/Jenkins/camsw/workspace/farm_prj/farm_gd610_tsdk_commit_pipeline/build_windows/Include/dirp_api.h